Vise Cut List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Number of pieces | Dimensions (in) | Material |
| 2 | 1.55 x 3.60 x 3.00 | Aluminum |
| 1 | 3.00 x 2.00 x 2.85 | Aluminum |
| 2 | 6.00 x 1.60 x 1.17 | Aluminum |
| 2 | 1.60 x 2.85 x 1.60 | Aluminum |
| 1 | 1.10 x 0.60 x 0.60 | Aluminum |
| 2 | 0.40 x 0.40 x 0.60 | Aluminum |
| 4 | 2.85 x 2.1 x 0.30 | Steel |
| 1 | 1.40 x 2.00 x 0.30 | Steel |
| 1 | 0.25 D x 6.1 L (Rod) | Steel |
| 2 | 2.85 x 1.85 x 0.30 | Brass |